
1. **Configuração RightFax com o FileNetP8:**
   1. **Diretório compartilhado no servidor de DESENVOLVIMENTO:** [**\\ws-fs01.dsv.bradseg.com.br\FAX\**](file:///\\ws-fs01.dsv.bradseg.com.br\FAX\)

**Diretório compartilhado no servidor de PRODUÇÂO:** [**\\ws-fs05.bradseg.com.br\FAX\**](file:///\\ws-fs05.bradseg.com.br\FAX\)


**Subdiretórios em FAX: IN, OUT, NOTE. Respectivamente: Fax Recebidos, Fax a serem enviados, e notificação sobre fax processados.**


**Usuários com esta integração: CALL, DAHPFAX5 e NEAC2;**


* 1. **Exemplo de configuração de recebimento de fax integrado ao P8 com o usuário CALL:**

****

**Não altera as outra configurações:**

****

****

****